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[bookmark: _Toc7671]第一章 询价公告
成都国万科技服务有限公司（以下简称“询价人”）现需采购质量飞检业务咨询服务2026年度企业品牌建设及营销推广服务，邀请合格的供应商提交询价申请文件，现将有关事项公告如下：
一、 询价申请人要求
1． 一般要求:须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（若为分公司，需提供总公司相应授权说明）。
2． 须具有良好的商业信誉，成立至今在日常经营活动中未出现违法、违规经营行为，未处于有关行政处罚期间，未被列为失信被执行人。
3． 财务状况基本要求：近三年内财务状况无亏损。
4． 业绩要求：近三年（2023年1月1日至今）具有1个已完成或正在执行或新承接的合同额不少于15万元的工程检测或检测咨询服务或第三方飞检类合同业绩具备一项正在实施或已完成的类似业绩（类似业绩：企业品牌建设或营销推广服务合同金额不小于10万元）。                                             
5． 信誉要求:询价申请人资信良好,询价申请人及其法定代表人提供“http：://zxgk.court.gov.cn/shixin/”全国范围内查询结果截图打印件，并加盖公章。	Comment by 王强: 网站有效性	Comment by 文杰: 已核实有效
6． 回避要求：申请人不能同时为询价人提供现场质量飞检服务及实验室检测服务。
7． 本次询价不接受联合体询价申请。
二、询价范围及项目概括
1． 项目名称：成都国万科技服务有限公司质量飞检业务咨询服务2026年度企业品牌建设及营销推广服务。
2． 询价范围：详见询价文件第四章合同主要条款及格式中的合同及附件清单。
服务内容：
①宣传推广及物料：加强公司品牌宣传建设，规范企业对外宣传形象系统，定制相应宣传物料。
②企业活动：全年策划执行不低于3场企业活动（面向企业内外部），类型包括甲供材座谈会、政策及企业推介活动等。
③专题沙龙：定期开展建材行业专题沙龙活动（面向政府、市属国企、上下游供应商群体）。
服务期限：一年，合同签订生效日期起算。；服务期内若存在未履行完毕的合同义务，服务期限顺延至全部义务履行完毕之日止。具体服务项目及对应工期以甲方出具的通知书为准，甲方有权根据项目实际开展情况对服务期限进行合理调整。
三、询价申请文件的递交
1． 参与本次询价的供应商根据询价文件格式要求提供询价申请文件。
2． 询价申请文件资料纸质版两份（一正一副），电子文档一份（U盘须为签字盖章齐全的PDF格式扫描件，与正本一致)，文件需密封递交，如果因密封不严，标记不清而造成询价申请文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。
3． 询价申请文件递交：在截止时间2026年67月   23日09：30前送达至成都市高新区吉瑞二路188号高新创合中心A1座8楼803号，逾期送达，不予受理。
四、发布公告的媒介
本次询价公告在成都国万国采交易平台（http://www.cdguowan.com）上发布。
五、联系方式
询价人：成都国万科技服务有限公司
联系人：文女士
电  话：028-60105556
地  址：成都市高新区吉瑞二路188号高新创合中心A1座8楼803号




第2章 [bookmark: _Toc500405937][bookmark: _Toc497990510][bookmark: _Toc500404292][bookmark: _Toc4632][bookmark: _Toc174002418]询价申请须知
[bookmark: _Toc10599][bookmark: _Toc500405938][bookmark: _Toc500404293][bookmark: _Toc497990511][bookmark: _Toc500406861][bookmark: _Toc174002419][bookmark: _Toc32103]一、询价申请须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	★项目名称
	成都国万科技服务有限公司质量飞检业务咨询服务成都国万科技服务有限公司2026年度企业品牌建设及营销推广服务

	2
	★询价范围
	详见询价公告

	3
	询价申请人提出问题的截止时间
	询价申请人应按询价文件的要求，编制、提交询价申请文件。询价申请人应在2026年67月21  日1610时300分之前以邮件形式向询价人提出需要澄清的问题，提疑文件需加盖公章，指定接收邮箱为：wenj@cdguowan.com。询价申请人逾期提出的问题，询价人将不再进行澄清和答复。

	4
	★询价控制价
	最高限价：含税总价200000元。含税总价150000元；
注：（1）询价申请人报价超出以上最高限价，询价申请文件将被否决。
（2）只能有一个有效报价。即：询价申请报价文件（包括询价申请函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，询价申请文件将被否决。

	5
	★询价保证金
	金额：人民币85000元；
询价保证金的缴纳方式由询价申请人通过公司账户银行转账或银行电汇或银行汇票或网银。
一、递交询价保证金的注意事项：
转账的询价保证金应在询价申请截止时间前一个工作日下午16:00点前到达以下账户（询价保证金的缴纳以银行下账时间为准）：
户名：成都国万科技服务有限公司
账号: 51050148850800005780
开户行:中国建设银行股份有限公司成都第八支行 
（注：保证金缴纳请注明项目名称，若转账时有字数限制可简写）
询价申请保证金的退还，须提供以下资料：
（1）单位介绍信及经办人身份证复印件；
（2）转账回单复印件；
（3）已签订合同的复印件（中选单位提供）。
以上资料均须盖鲜章提供。
二、本项目询价申请人不按本询价文件要求提交询价保证金的，其询价申请文件将被否决。

	6
	询价保证金的退还
	1、询价保证金的正常退还程序：
（一）非中选候选人的询价保证金，在评选结束后第7个工作日发起退还。
（二）对于中选的中选候选人，在合同签订后 5 个工作日发起退还。
2、询价申请人有下列情形之一的，不予退还询价保证金：
（一）在提交询价申请文件截止时间后到询价文件规定的询价有效期终止之前，询价申请人撤回、补充、修改或替代报价文件的；
（二）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与询价人签订合同的，在签订合同时向询价人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的（如有）；
（三）询价申请人在询价活动中串通询价申请、弄虚作假的；
（四）未按照询价文件要求提供退还保证金的相关资料的；
（五）法律法规规定不予退还的其他情形。

	7
	履约担保
	无

	8
	★签字、盖章要求
	所有要求签字的地方都应由询价申请人的法定代表人或授权代表人签字(签字可用具有法定效力的个人印章代替，不得使用签字章)，不得由他人代签；所有要求盖章的地方都应加盖询价申请人单位（法定名称）章（鲜章）,不得使用专用印章（如经济合同章、参选专用章等）或下属单位印章代替。询价申请文件中要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自参与询价而不委托代理人参与询价的，由法定代表人签字。

	9
	询价有效期
	60日历天（从提交询价申请文件的截止之日算起）。

	10
	评审委员会的组建
	评审委员会由询价人依法组建，由5人及以上单数组成。

	11
	评选办法
	采用综合评估法（评审标准详见第三章）。

	12
	评审结果公示或中标候选人公示
	公示媒介：成都国万科技服务有限公司官网（http://www.cdguowan.com） 
公示时间： 3 天

	13
	[bookmark: _Toc500406862][bookmark: _Toc500404294][bookmark: _Toc174002420][bookmark: _Toc24596][bookmark: _Toc25556]当询价申请人须知前附表与询价申请人须知中有不一致时，以询价申请人须知前附表为准。

	14
	评审委员会经评审否决不合格参选单位后，因有效参选单位(指经过全部评审而未被否决的参选，下同)不足的：
评审委员会经评审否决不合格参选单位后，因有效参选单位(指经过全部评审而未被否决的，下同)不足三个使得采购明显缺乏竞争的，作流标处理。(经评审委员会综合评审后，有效参选不足三个但剩余单位中综合得分大于等于80分，视为具有竞争性)。

	
	[bookmark: _Toc32562][bookmark: _Toc174002421][bookmark: _Toc31900]询价文件中 “★”号条款为询价文件规定的实质性要求。未实质性响应询价文件中 “★”号条款，视为重大偏差，评标委员会在评审时应作否决参询处理。




[bookmark: _Toc28061][bookmark: _Toc500406863][bookmark: _Toc174002422][bookmark: _Toc500404295][bookmark: _Toc500405939][bookmark: _Toc497990512][bookmark: _Toc906]二、询价申请人须知
（一）项目概况
[bookmark: _Toc10558][bookmark: _Toc174002423][bookmark: _Toc6819][bookmark: _Toc16251]1、说明
本项目的询价人为成都国万科技服务有限公司，询价人依法组建评审小组负责评审工作。
[bookmark: _Toc29559][bookmark: _Toc12958][bookmark: _Toc174002424][bookmark: _Toc12591]2、询价范围及内容
详见询价须知前附表。
[bookmark: _Toc28682][bookmark: _Toc24075][bookmark: _Toc174002425][bookmark: _Toc10771]3、合格的询价申请人
[bookmark: _Toc4295]详见询价须知前附表。
[bookmark: _Toc174002426][bookmark: _Toc2459][bookmark: _Toc4120]4、询价申请费用
4.1询价申请人承担其编制询价申请文件及递交所涉及的一切费用。无论询价结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。
4.2无论询价结果如何，询价申请人的询价资料均不退回。
4.3询价人不对未中选人作任何解释。
[bookmark: _Toc12252][bookmark: _Toc30367][bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc11690][bookmark: _Toc505253817][bookmark: _Toc174002427]（二）询价文件
[bookmark: _Toc1973][bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc2721][bookmark: _Toc174002428]5、询价文件的组成
5.1 询价文件包括下列内容：
第一章  询价公告
第二章  询价申请须知
第三章  评选标准及评选方法
第四章  合同主要条款及格式
第五章  询价申请文件格式
5.2 除5.1条列明的内容外，询价人以书面形式发出的对询价文件的澄清或修改内容，均视为询价文件的组成部分，对询价人和询价申请人起约束作用。
5.3询价文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。
5.4本询价文件由询价人负责解释。  
[bookmark: _Toc174002429][bookmark: _Toc12452][bookmark: _Toc7553]（三）询价申请文件的编写
[bookmark: _Toc389620176][bookmark: _Toc385992337]6、询价申请人语言
询价申请文件、询价申请往来函件应以中文-汉语言文字书写。
7、计量单位
[bookmark: _Toc389620177][bookmark: _Toc385992338]除工程规范中另有规定外，询价申请文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
8、询价申请文件的组成（具体详见第四章）
一式两份，其中正本1份、副本1份、电子文档1份(U盘须为签字盖章齐全的PDF格式扫描件，与正本一致)，应在封面注明“正本”或“副本”字样，当正副本不一致时以正本为准。
[bookmark: _Toc17216800]9、询价申请文件编制要求
询价申请人提交的询价申请文件应当使用询价文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
[bookmark: _Toc17216802]10、货币约定
[bookmark: _Toc17216803]本项目费用采用的币种为人民币。
11、询价申请有效期
11.1询价申请有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本询价文件要求的询价申请文件均保持有效。
[bookmark: _Toc17216804]11.2在特殊情况下，询价人在原定询价申请有效期内，可以根据需要以书面形式向询价申请人提出延长询价申请有效期的要求，询价申请人须无条件同意延长询价申请有效期，且以书面形式予以答复。
[bookmark: _Toc17216806]12、询价申请文件的份数和签署
12.1询价申请人提交的询价申请文件份数见本须知前附表。
12.2 询价申请文件的正本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，关键内容字迹应清晰易于辨认。在询价申请文件封面的右上角应清楚地注明“正本”或“副本”，副本可以是正本的复印件，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
12.3询价申请文件在使用询价文件提供的规定格式时，应按规定格式的要求进行相应的签字或盖章。询价申请文件由委托代理人签署的，在询价申请文件中须同时提交法定代表人授权委托书。
12.4除询价申请人对错误处须修改外，全套询价申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由询价申请人加盖其公章或由询价申请人委托代理人签字。
[bookmark: _Toc31687][bookmark: _Toc303691056][bookmark: _Toc254857271][bookmark: _Toc56590917][bookmark: _Toc174002430][bookmark: _Toc29191][bookmark: _Toc17216807]（四）询价申请文件的提交
[bookmark: _Toc17216808]13、询价申请文件的装订、密封和标记
13.1询价申请人的询价申请文件应装订成册，询价申请文件递交时密封外层应标(注)明：
询价人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　
询价申请文件
询价申请人名称：
年  月  日 时开标，此时间以前不得开封。
★询价申请文件密封处须加盖询价申请人公章。
13.2如果因投递地点未写清楚而使询价申请文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明等而造成过早启封、失密等情况，所有后果完全由询价申请人自行负责。
[bookmark: _Toc17216809]14、询价申请文件的提交
[bookmark: _Toc17216810]询价申请人应按询价公告规定的地点，于截止时间前提交询价申请文件。
15、询价申请文件提交的截止时间
15.1 询价申请文件的递交截止时间见询价公告。
15.2 询价人可按本须知的有关规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交询价申请文件的截止时间。在此情况下，询价申请人的所有权利和义务以及询价申请人受制约的截止时间，均以延长后新的询价申请截止时间为准。
15.3 到询价申请文件递交截止时间止，询价人收到的询价申请文件少于3家的，询价人将依法重新组织询价。
15.4 重新询价询价申请人仍少于3家的，由询价人决定重新组织询价或不再组织询价。
[bookmark: _Toc17216811]16、迟交的询价申请文件
[bookmark: _Toc17216812]询价人在询价公告规定的询价申请文件递交截止时间以后收到的询价申请文件，将被拒绝并退回给询价申请人。
17、询价申请文件的补充、修改与撤回
17.1 询价申请人在提交询价申请文件以后，在规定的询价申请文件递交截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的询价申请文件，并以书面形式通知询价人。补充、修改的内容为询价申请文件的组成部分。
17.2 询价申请人对询价申请文件的补充、修改，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
17.3在询价申请文件递交截止时间之后，询价申请人不得补充、修改询价申请文件。
17.4在询价申请人截止时间至询价申请人有效期满之前，询价申请人不得撤回其询价申请文件。
[bookmark: _Toc8099][bookmark: _Toc20604][bookmark: _Toc174002431]（五）开选
[bookmark: _Toc17216814]18、开选
18.1询价人按询价公告所规定的时间和地点组织开选。
18.2参加开选会议的询价申请人法定代表人或委托代理人应签到，以证明其出席开选会议。询价申请人法定代表人或委托代理人未出席开选会的视为默认开选结果，事后不得提出异议。
18.3未按规定提交的询价申请文件不予开封，并退回给询价申请人。询价申请文件有下列情况之一的，询价人将予拒绝：
18.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；
18.3.2未密封完好的。
18.4开选会议由询价人主持。由询价申请人的法定代表人或委托代理人检查询价申请文件是否按本询价文件的要求进行密封，并签字确认。
18.5经检查确认无误后，由工作人员当众拆封并宣读询价申请人名称及询价申请文件的主要内容。
18.6 询价人负责完成开选记录，并由询价申请人代表在开选记录上签字确认开选结果。
[bookmark: _Toc174002432][bookmark: _Toc27118][bookmark: _Toc24310]（六）评审
19、评审委员会和评审
按相关规定组成专家评审小组，负责评审活动。整个评审过程由监督部门负责监督。
20、评审办法
详见第三章。
21、排名并公示
询价人对各询价申请人采用综合评估法，评审委员会根据询价文件的评审原则，推荐综合得分排序前3名的询价申请人为中选候选人。评标结果公示按规定在：成都国万科技服务有限公司国采交易平台（http://www.cdguowan.com）网站发布。
22、确定中选人
询价人根据评审结果以书面形式告知中选人，未得到通知的申请人落选。中选人应于收到中标通知书之日起15日内与询价人签订服务合同。
[bookmark: _Toc174002433][bookmark: _Toc26899][bookmark: _Toc11122]（七）廉洁倡议书
为保障询价工作的规范进行，有效遏制不公平竞争和违规违纪违法问题的发生，确保询价工作的公平、公正、公开，询价人特向询价申请人发出如下倡议：
1、严格遵守法律法规的相关规定，不与询价人工作人员串通询价申请，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他询价申请人相互串通询价申请报价，不排挤其他询价申请人的公平竞争，不损害询价人或其他询价申请人的合法权益。
2、严格遵守党和国家关于廉政建设的相关要求，不向询价人的工作人员行贿、赠送礼金、有价证券或贵重物品，不为谋取中标擅自与询价人的工作人员进行私下商谈、宴请或者达成默契，不以任何理由邀请询价人的工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所。


[bookmark: _Toc11162][bookmark: _Toc8718][bookmark: _Toc26586]★三、综合单价清单：







询价申请人在以上综合单价的基础上，统一下浮百分比报价。

第三章 评审方法及评审标准

本次询价采用综合评估法进行评审。
评审分为：资格审查、符合性审查、详细评审三部分。只有通过资格审查、符合性审查的询价申请人才能进入详细评审。经资格审查、初步评标后因有效询价申请人不足三个但仍具有竞争，评标委员会应继续评标。是否具有竞争性，应从其实力、业绩、信誉、技术方案和投标报价等方面认定。
依法组建评审委员会，评审委员会由5人及以上单数组成；评审委员会根据询价文件的评审原则，推荐综合得分排序前3名的询价申请人为中选候选人，若询价申请人最终综合得分相同时，则以询价申请人报价低者排名应靠前；若报价相同，则以询价申请人方案得分高者排名应靠前。如果中选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，询价人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新询价。
附：资格审查标准
符合性审查标准
详细评审标准


一、资格审查标准
	序号
	审查内容
	合格条件
	备注

	1
	一般要求
	具有独立的法人资格，提供有效的营业执照
	

	2
	业绩要求
	近三年（2023年1月1日至今）具有1个已完成或正在执行或新承接的合同额不少于15万元的工程检测或检测咨询服务或第三方飞检类合同业绩具备一项正在实施或已完成的类似业绩（类似业绩：企业品牌建设或营销推广服务合同金额不小于 10 万元）。
	

	3
	信誉要求
	成立至今无不良行为记录，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。（提供书面承诺）
	

	4
	其他要求
	1、询价申请人资信良好，询价申请人及其法定代表人均未被人民法院列入失信被执行人名单（提供http://zxgk.court.gov.cn/shixin/全国范围内查询结果截图打印件）。	Comment by 王强: 核实有效性	Comment by 文杰: 已核实有效
2、询价申请人所提供的询价申请文件中的相关材料必须真实、合法、有效，没有弄虚作假（提供书面承诺）。
	

	5
	询价保证金
	提供询价保证金缴纳凭证（缴纳截止时间：询价申请截止时间前一个工作日的16：00）
	

	65
	联合体
	本次询价不接受联合体询价申请
	


[bookmark: _Hlk118214378]注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”；有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。以上评审有一条不通过，则视为资格审查不通过，不进入下一步评审，询价文件作否决询价处理。

二、符合性审查标准
	序号
	审查内容
	询价申请单位

	
	
	询价申请人1
	询价申请人2
	……

	1
	按询价文件要求询价申请人的法定代表人或授权代表人签字和盖公章的
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明书符合询价文件要求（法定代表人亲自参与询价时），或法定代表人授权委托书(委托代理人参与询价时)符合询价文件要求
	
	
	

	3
	法定代表人授权委托书(若法定代表人授权时)符合询价文件要求
	
	
	

	4
	询价申请人没有递交两份或多份内容不同的询价申请文件，或在一份询价申请文件中对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按询价文件规定提交备选询价申请方案的除外
	
	
	

	45
	报价唯一且未超过本项目最高限价报价唯一且未超过本项目综合单价限价 
	
	
	

	56
	响应询价文件实质性要求
	
	
	

	6
	参询报价清单符合报价清单给出的要求
	
	
	

	结    论
	 


注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。以上评审有一条不通过，则视为符合性审查不通过，不进入下一步评审，参询文件作否决参询处理。
[bookmark: _Toc505253826][bookmark: _Toc14443][bookmark: _Toc12833]
三、详细评审办法

	项  目
	评　分　标　准
	分值
（分）

	人员
配备
	1.项目负责人：
持有四川省建设工程质量检测人员培训合格证书，或持有材料类或工程类中级及以上职称证书的得4分，
注：需提供培训合同证书或职称证书，以上证明材料均需加盖公章。
2.项目组其他人员情况：
本项目配备专业的项目负责人、现场检查人员、技术人员、内业人员，项目负责人至少1名，现场检查人员至少3名，技术人员至少2名，内业人员至少2名：
人数≥10人得6分，5＜人数≤9得3分，人数≤5人不得分。询价申请人拟派的项目团队人员中：
1、项目负责人:拟投入本项目人员持有高级会展运营管理师岗位能力证书得4分，本项累计最高得4分。
2、团队成员:具有本科及以上学历、影视拍摄专业或新媒体相关专业毕业，每提供一个加1分，本项最多得2分。
3、其他人员:每提供一人得1分，本项最高得2分。
注：以上人员需提供身份证、近6个月连续社保缴费证明社保缴纳证明或与申请人签订的有效期劳动合同(须为申请人本单位人员，提供近5个月连续缴费证明、职称证书(若有时)、学历证书(若有时)，以上资料为复印件加盖公章）。。
	810

	企业
业绩
	近3年(2023年1月1日至今)，申请人每具有1个已完成或正在执行或新承接的合同额不少于15万元的工程检测或检测咨询服务或第三方飞检类合同业绩得2分，本项满分8分。
在满足上述要求基础上，上述业绩中申请人每具有1个单项合同金额不低于20万元的业绩额外得1分，本项最多得2分。
本项满分10分。
注: 需提供合同复印件(合同原件备查)；业绩时间以合同签订日期为准。近三年（2023年1月1日至今）每具有1个合同金额不低于 10 万元的企业品牌建设或营销推广服务合同等类似业绩得4分，满分8分（包含资格审查业绩）。
注:
1.需提供合同或中标通知书复印件(复印件加盖公章，原件备查)，若合同无法体现合同金额需附业主相关证明。
2.业绩时间以合同签订日期为准。
	810

	服务
方案
	结合服务内容特点，制定可行、专业的质量飞检业务咨询服务方案，包括但不限于以下内容：
（1）项目理解与总体服务策划：投标人对本项目质量飞检咨询服务目标、服务内容的理解程度；对服务重点、难点的分析（如驻场陪跑与甲方人员能力培养的衔接、检查标准—现场实操—报告结论的闭环管理等）；总体服务思路、服务组织架构、服务流程设计等。优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，无得0分。
（2）日常咨询及培训服务方案：日常材料检测咨询服务的渠道、机制与响应安排；专项技术培训计划（培训课题设置、频次、时长、方式、师资力量、培训效果考核等）。优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，无得0分。
（3）材料设备现场检查标准制定方案：协助询价人制定内部现场检查及抽样标准、标准化流程的技术路线与编制框架；标准编制的依据及与国家、行业现行标准规范的衔接；标准覆盖的材料设备品类范围；成果文件形式、交付计划及落地推行措施。优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，无得0分。
（4）项目现场实操陪跑服务方案： ①驻场人员配置（人数、专业结构、从业资格及经验）需满足每月10～15天驻场要求；②驻场工作计划与排期安排；③实操教学、"传帮带"的具体方式；④材料产品信息核对、进场验收资料核查、标识与设计及合同标准相符性核查的工作方法；⑤外观缺陷检查、实测实量、材料设备指标核验、成品保护检查的技术手段与判定依据；⑥现场问题判定、处置与反馈流程。优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，无得0分。
（5）现场检查报告审核及结论出具方案：①现场检查的复核流程、审核要点及反馈时限；②对询价人报告编制的指导措施与报告模板优化；③检测合格与否结论出具的依据、程序及责任界定；④结论争议或异议的处理机制。优得4分，良得3分，一般得2分，差得1分，无得0分。对询价申请人为本项目提供的服务方案进行综合评定，方案优得：11-14分，方案良得7-10分，方案中得3-6分，方案差得0-2分
	1420

	报价
	1、 项目最高限价20万元，超出则认定为无效投标。
2、 2、询价申请人有效报价(即通过资格审查及符合性审查后的报价)的算术平均值为基准价，等于基准价得满分60分，其余报价与基准价相比，每高1%扣0.5分，每低1%扣 0.25 分，不足1%按1%计算，扣完为止。报价的偏差率计算公式：偏差率=|报价/评审基准价-1|×100%。
询价申请人有效报价(即通过资格审查及符合性审查后扣除暂列金的报价)的算术平均值为基准价，等于基准价得满分70分，其余报价与基准价相比，每高1%扣0.5分，每低 1%扣 0.25 分，不足1%按1%计算，扣完为止。
注:1、报价超过最高限价的作否决参询处理。
	7060

	满  分
	100








第四章 合同主要条款及格式
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质量飞检业务咨询服务合同2026年度企业品牌建设及营销推广服务
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甲方（委托人）：成都国万科技服务有限公司
乙方（受托人）：                                  
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[bookmark: _Toc27707][bookmark: _Toc19399][bookmark: _Toc20537]成都国万科技服务有限公司
质量飞检业务咨询服务合同2026年度企业品牌建设及营销推广服务
合同

合同编号：
甲方（委托方）：成都国万科技服务有限公司
统一社会信用代码：                                       
地址：                                                   

乙方（受托方、咨询单位）：                               
统一社会信用代码：                                       
地址：                                                   
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及甲方《采购管理办法》，甲方通过询价采购选定乙方为成都轨道城市集团质量飞检项目提供 1 年期现场技术咨询赋能服务，甲乙双方本着平等自愿、权责清晰、合规履约、考核管控原则，订立本合同，共同遵照执行。
第一条 服务项目、服务期限、合同价款及付款方式
1.服务项目：
（1）日常咨询及培训：现场检查专项培训，质量飞检日常咨询。工作内容包括：提供日常材料检测相关咨询服务，定期提供专项技术培训服务。
（2）现场检测业务咨询：
①材料设备现场检查标准制定。工作内容包括：协助客户制定内部现场检查及抽样标准，制定相关标准化流程。
②项目现场实操陪跑：派驻专业人员驻场指导、实操教学、现场问题判定。工作内容包括：安排专人协助甲方开展质量飞检现场检查及抽样（每月预计10-15天），工作内容包括指导甲方人员材料产品信息核对、进场验收资料核查、标识与设计、合同标准是否相符；检查材料设备外观缺陷、开展实测实量、核验材料设备相关指标、成品保护等是否满足要求。
③审核现场检查报告并出具现场检查结论。质量飞检期间，每日安排专人对甲方现场检测报告进行复核、指导，协助甲方输出符合要求的报告，并负责出具检测合格与否的结论。需审核的报告：检查快报、周报、正式报告。
2.服务期限：自     年    月    日起至     年     月     日止，服务周期 1 年。
3.合同价款：本合同含税总金额：      元，（大写：    元整 ），其中不含税金额    元，增值税税额     元，增值税税率   %。合同价款中，日常咨询及培训费用    元，现场检测业务咨询费用                            元。合同价为包干价，包含人工、驻场、培训、资料编制、报告审核、交通、耗材、税费等全部费用，甲方无需额外支付其他任何费用。
4.付款及结算扣款约定：
（1）日常咨询及培训付款
①合同生效后，支付该项分项报价的 10% 作为预付款；
②服务满半年，并组织甲方员工进行现场检查专项培训满4次后，付款至该项总价的 60%；
③全年服务期满，结合专项结算指标核算扣款后，结清剩余款项。
（2）现场检测业务咨询付款
①合同生效后，支付该项分项报价 10% 作为预付款；
②材料设备现场检查标准制定工作完成，标准经甲方确认后，支付该项分项报价的 10%；
③服务周期内分季度结算，每季度服务完成后支付该项分项报价的 20%，结算时扣除当期产生的处罚、违约金后拨付；
④全部服务节点履行完毕，结合专项结算指标完成最终对账，结清剩余尾款。
（3）专项结算扣款指标（全服务周期统一核算）
①人员培养要求：一年内需为甲方培养不少于3 名合格现场检查人员（能独立开展现场检测视为合格），每缺少1人，在项目总费用中扣除15%；
②现场检查专项培训：半年内需组织甲方员工进行现场检查专项培训4次，每少1次扣款500元。
③报告差错处罚：乙方审核的检查快报、周报、正式报告每出现 1 次审核错误，单次罚款500元，可在当期或末期结算款中直接抵扣。
第二条 双方权利与义务
1. 甲方权利义务
（1）向乙方提供轨道飞检招标文件、甲方管控要求、甲 / 乙供材检测清单、项目现场基本信息；
（2）统筹自有人员配合乙方培训、驻场带教；
（3）按合同约定及时支付服务费，对乙方不合格服务下达整改通知；
（4）有权随时抽查乙方驻场人员在岗情况、培训记录、报告审核台账，对违规行为直接扣分追责。
2.乙方权利义务
（1）严格按照本合同服务内容完成技术赋能，接受甲方全过程考核；
（2）派驻专业稳定技术人员，驻场人员需具备建材、机电、消防现场检测实操经验，人员资质复印件提前提交甲方备案；
（3）所有服务成果（课件、作业指引、标准化规范、台账、审核记录）全部交付甲方，知识产权归甲方；
（4）严格遵守甲方及成都轨道城市集团项目现场管理规定，不得向施工单位、材料供应商泄露飞检判定标准、抽检计划；
（5）服务期内不得承接同区域、同类型其他轨道类飞检咨询业务，避免利益冲突；
（6）因乙方技术指导失误造成甲方飞检报告判定错误、甲方被成都轨道城市集团投诉、甲方被扣罚项目款的，全部损失由乙方承担。
第三条 违约责任
1.乙方存在违规外包、独立承接现场检测业务等一票否决行为，甲方立即终止合同，乙方返还甲方已支付全部款项，并支付合同总价 30% 违约金；若给甲方造成轨道项目处罚、名誉损失，乙方另行全额赔偿；
2.甲方逾期付款，按应付未付金额同期 LPR 支付资金占用利息；因乙方未提供合规发票、考核不合格导致顺延付款，甲方不承担违约责任。
第四条 保密条款
1.乙方对甲方项目图纸、飞检标准、甲方内部管理制度、轨道集团业务资料、项目现场数据承担永久保密义务；
2.未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方复制、传播、使用本项目全部资料；合同终止后乙方须销毁全部内部留存资料；
3.乙方泄露保密信息，一次性支付违约金 5 万元，造成经济损失另行赔偿。
第五条 合同终止与后续事宜
1.服务期限届满，本合同自动终止；考核全部合格、款项结清后，乙方完整移交全部电子及纸质服务资料；
2.合同提前解除的，乙方 3 日内完成资料移交，甲方按实际合格服务时长结算服务费，不合格部分按考核条款扣减；
3.合同终止后，乙方不得再以甲方合作咨询单位名义对外宣传、承接业务。
第六条 争议解决
本合同履行发生争议，双方先行友好协商；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条 其他约定
1.本合同附件为本合同不可分割部分，与正文具备同等法律效力：
附件 1：甲供材、乙供材实验室检测项清单
附件 2：质量飞检业务咨询单位报价单
2.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，签字盖章后生效；
3.本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同效力一致。



附件1：甲供材、乙供材实验室检测项清单
甲供材实验室检测项清单
	序号
	材料名称
	检测方式
	检测内容
	检查方法/检测标准

	
	
	
	
	

	1 
	入户门锁
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内

	
	
	
	成品保护、外观检查
	电子锁表面应无明显变形、裂纹、褪色，也不应有毛刺、砂孔、起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落等缺陷。

	2 
	采暖炉
	现场检查
	看铭牌、标志、包装箱标志                          看合格证明和产品基本信息
核对CCC标志及证书
检查熄火保护装置
检查燃气导管结构
	产品或者其包装上的标识必须真实，有产品质量检验合格证明，有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址等。
产品应按照法律法规要求正确标注强制性产品认证标志。在“全国认证认可信息公共服务平台”网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page），可对企业信息和获认证型号进一步核实。
燃气灶产品必须安装熄火保护装置。
灶具的硬管连接接头应使用管螺纹。

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	成品保护、外观检查、检查紧固措施
	产品外壳无划伤、撞伤、凹陷、安装正确、排烟管出户完成软管和软管接头连接应使用紧固措施。

	3 
	瓷砖
	现场检查
	瓷砖规格尺寸检查
	核查产品尺寸是否与标签一致。

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	4 
	淋浴间玻璃隔断
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	型材厚度、五金件及型材的材质
	卷尺、千分尺或专用测厚仪测量，不锈钢鉴别液测定304材质

	
	
	
	成品保护、外观检查
	产品外观平整光滑、色泽均匀、表面覆盖层牢固，不应有明显的流疤、划痕、麻坑、起泡、漏涂和表面覆盖层脱落等缺陷
人体易触及表面不应有飞边及毛刺
金属配件表面无裂纹、伤痕、气孔等缺陷，易锈部位应做防锈处理

	5 
	木地板
	现场检查
	检查木地板表面
	检查每块木地板之间的纹理和色彩是否差异很大。 用手触摸木地板表面看是否平坦，有无变形、翘曲，仔细观察地板表面有无划痕、刮花的状况。

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	成品保护、走动时有无异响
检查留缝、平整度、高低差、是否存在划伤、冒灰、软榻等问题
	轻踩地板，来回走动，听是否有异响，检查扣条中间和两边是否翘起或松动，对发出声响的位置做好标记。
用2m靠尺测量，要求表面平整度≤3.0mm，拼接高度差≤0.15mm，拼接留缝距离≤0.2mm，地板和墙面之间距离在8-12mm左右。保障扣条与门底之间的缝隙在3-7mm，从而确保门能开闭自如。

	6 
	电子开关
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	
	
	
	开关安装正确，无划伤，成品保护做好
	

	7 
	插座
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	
	
	
	插座安装正确，无划伤，成品保护做好
	

	8 
	整体卫浴
	现场检查
	外观-顶板
	内表面应光洁平整,无裂纹、无鼓泡、无油污、无刮痕，颜色均匀；

	
	
	
	外观-壁板
	外表面无缺损、毛刺等缺陷；

	
	
	
	外观-防水盘
	切割面应无分层、毛刺、无缺棱掉角。

	9 
	充电桩
	现场检查
	产品基本参数
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：输入电压、输出功率、额定电流、防护等级等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	10 
	室内柜体收纳
	现场检查
	板材（厚度、材质、颜色）是否有色差，柜门是否在一个水平面上尺寸有没有偏差，出现误差就会导致部分衣柜无法嵌入或和墙面缝隙过大，封边是否光滑、有没有爆皮、断裂，或者开裂
	板材（厚度、材质、颜色）是否有偏差
封边是否光滑、有没有爆皮、断裂，或者开裂

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	安装后现场检查，成品保护是否按要求做好、安装垂直度与水平度、收口质量
	

	11 
	灯具
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否有ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	12 
	浴霸
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否有ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	13 
	家具
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否有ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	14 
	入户门
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	成品保护、外观检查
	入户门表面应无明显变形、裂纹、褪色，划伤、涂层脱落、教条脱落等缺陷。

	15 
	户内门
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	成品保护、外观检查
	门扇有无变形、开裂问题，面漆外观是否完好，表面是否平整，有无明显划痕、碰伤

	
	
	
	尺寸及偏差测量
	卷尺、千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	色差
	门扇色差不明显，门框色差一般；

	
	
	
	颗粒、麻点
	门扇不允许存在颗粒、麻点；门框颗粒、麻点：直径≤1.0mm，且≤8个/框

	16 
	墙纸、墙布、皮革
	现场检查
	裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，应不离缝、不搭接、不显拼缝
	距离墙面1.5m处观察

	
	
	
	壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边
	观察；手摸检查

	
	
	
	裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折，不得有斑污，斜视时应无胶痕
	观察；手摸检查

	
	
	
	复合压花壁纸和发泡壁纸的压痕或发泡层应无损坏
	观察

	
	
	
	壁纸、墙布与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、严密、顺直。与墙面上电气槽、盒的交接处套割应吻合，不得有缝隙
	观察

	
	
	
	壁纸、墙布边缘应平直整齐、不得有纸毛、飞刺
	观察

	
	
	
	壁纸、墙布边缘应平直整齐、不得有纸毛、飞刺
	观察

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	17 
	厨房电器
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	抽油烟机风速测定
	

	18 
	新风系统
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	19 
	洁具五金
	现场检查
	成品保护、外观检查、安装位置准确
固定稳固可靠
外观
密封性
水流畅通无异味
	按照设计要求与实际需要进行安装，位置准确无误。
安装的洁具五金应牢固固定，不得晃动松动。
表面完整，无明显刮痕或破坏
与周围环境严密密封，确保无漏水现象

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	20 
	陶瓷盆/坐便器
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	21 
	花洒
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	22 
	地漏
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	23 
	水龙头
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	26 
	不锈钢水槽
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	规格尺寸
	卷尺、千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	现场测定304材质
	不锈钢鉴别液测定304材质

	30 
	户内主要电器：空调、燃气热水器等
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	空调制热/制冷情况
	



乙供材实验室检测项清单
	序号
	材料名称
	检测方式
	检测内容
	检查方法/检测标准

	
	
	
	
	

	1
	桥架
	现场检查
	厚度
	每批次抽取3根，每根均匀间隔选择5点位测试厚度，总共记录个15厚度，去除最大最小值，计算平均值。

	2
	室内强弱电箱
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。重点核查箱壳与元器件品牌、参数是否符合设计、合同约定。

	3
	母线槽
	现场检查
	铜排截面面积核查
	1、铜排的截面积等于宽边长度乘以窄边长度（单位mm)；2、宽边长度测量方法：在平直试样的两端和中部各测量一次；3、窄边长度：宽边在400mm及以下者，在平直试样的两端和中部各测量一次；宽边在401mm~1000mm者,在平直试样的两端和中部每处的平面两侧各测量一次。宽边在1000mm以上者,在平直试样的两端和中部每处的平面两侧和中部各测量一次。4、测量平面时,量具端头平面约有二分之一的面积应与试样平面接触。

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否有ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	4
	灯具
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否有ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	5
	网线
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	6
	监控摄像头
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否有ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	7
	低压成套开关设备
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	8
	水管/风管保温绝热材料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	橡塑管壳现场点燃试验
	将橡塑管壳使用打火机灼烧，观察是否能够点燃

	
	
	
	保温材料厚度
	卷尺、游标卡尺测量

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	9
	风机盘管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	10
	聚乙烯（PE-RT）管材、聚乙烯(PE-X)管材
	现场检查
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	11
	分集水器
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	12
	消火栓
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	13
	消防水卡箍件
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	14
	风机
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	15
	铸铁管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	16
	双壁波纹管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量最小外层、内层、层压壁厚

	17
	水阀门
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，生活水阀门卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	18
	钢塑复合管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量外层基管和内衬塑层厚度

	19
	不锈钢管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	现场测定304材质
	不锈钢鉴别液测定304材质

	
	
	
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	22
	抗震支架
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	23
	保温钉
	现场检查
	规格
	游标卡尺及卷尺测量长度、直径是否满足要求

	24
	止水钢板
	现场检查
	规格
	游标卡尺及卷尺测量宽度、壁厚是否满足设计要求

	
	
	
	外观
	肉眼观察是否锈蚀、变形

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	25
	直螺纹套筒
	现场检查
	外观
	肉眼观察是否锈蚀、丝口破损

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	26
	瓷砖胶
	现场检查
	检测报告核查
	1，查验送检报告，检测报告需是该型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的委托单位必须和生产工厂一致；

	
	
	
	核查产品保质期
	核查产品包装上的生产日期和保质期，查看产品是否在保质期内

	
	
	
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	27
	页岩实心砖、多孔砖、空心砖
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	外观
	是否有缺棱掉角、开裂、过火

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	28
	铝板
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	规格
	游标卡尺测量壁厚是否满足设计要求

	29
	混凝土
	现场检查
	强度检测
	现场回弹抗压强度

	
	
	
	随车资料及送检报告核查
	现场随机抽取某楼层，对该楼层所浇筑混凝土各标号随车资料检查，同条件及标养试块报告查验。

	30
	预拌砂浆
	现场检查
	随车资料及送检报告核查
	现场随机抽取某楼层，对该楼层所使用预拌砂浆随车资料检查，同条件及标养试块报告查验。

	31
	钢筋
	现场检查
	吊牌、钢号
	查看钢筋上的吊牌信息，检查生产许可证后3位是否与钢筋上的钢号一致，如吊牌有二维码，需扫描核对信息

	
	
	
	外径
	各抽取5根实测直径偏差，且每根钢筋测量3次，取3次测量平均值为该根钢筋的直径；带肋钢筋测量内径时，游标卡尺需垂直于物体且需避开带肋部位；测量位置可以随机选择，但需避免数据均在每根钢筋同一位置进行测量，可以在每根钢筋两端头（距离端头50cm）、中部进行测量

	
	
	
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	32
	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	存储环境
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	型式检验报告查验
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	
	
	
	规格
	游标卡尺测量壁厚是否满足设计要求

	33
	水泥基渗透结晶型防水材料
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	存储环境
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	型式检验报告查验
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	34
	聚氨酯防水涂料
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	存储环境
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	型式检验报告查验
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	35
	蒸压加气混凝土砌块
	现场检查
	外观
	是否有缺棱掉角、开裂、泡水

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	36
	ALC条板
	现场检查
	外观
	是否有缺棱掉角、开裂、泡水

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	37
	成品烟道
	现场检查
	规格
	游标卡、卷尺尺测量厚度、截面尺寸是否满足设计要求

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	抗柔性冲击
	

	38
	电线电缆
	现场检查
	存放
	现场检查电线电缆的存放环境

	
	
	
	多线芯线缆
	查看标签上标明的线芯数，截取一小段电线电缆，检查线芯数是否达到标明的数量

	
	
	
	2类导体线丝数
	查看标签上标明线芯规格、截面积。2类为绞合导体，去除线端一小段绝缘皮，计数里面的线丝数。各导体应符合GB/T3956-2008国标要求（见附件1），若对应型号标准具备更高要求时，产品应符合各标准中的最高要求。

	
	
	
	5类/6类导体直径
	查看标签上标明线芯规格、截面积。5、6类为软导体，去除线端一小段绝缘皮，用千分尺测量里面线丝的直径。各导体应直径符合GB/T3956-2008国标要求，小于最大直径限制（见附件1/2），若对应型号标准具备更高要求时，产品应符合各标准中的最高要求。

	
	
	
	单根导体线丝数
	查看标签上标明线芯规格、截面积。1类为实心导体，2类为绞合导体，5、6类为软导体。2类导体应符合表1所示线丝数。1类、2类导体的区分比较明显，一个是实心，一个是绞合后的导体，5/6类导体在型号标识上均具有R字母，如：ZR-VV或ZR-VLV32

	
	
	
	线芯数检查
	查看标签上标明的线芯数，截取一小段电线电缆，检查线芯数是否达到标明的数量

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	截面尺寸
	

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	39
	电工套管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	
	
	
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	40
	PPR给水管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	41
	PVC-U排水管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	42
	内墙腻子
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	43
	外墙腻子
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	44
	外墙涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	45
	内墙涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	46
	内外墙底漆
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	47
	弹性外墙涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	48
	防火涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	49
	地坪涂装材料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	50
	陶瓷砖
	现场检查
	瓷砖规格尺寸检查
	核查产品尺寸是否与标签一致。瓷砖厚度检查：测量各边中间位置和对角线顶端共八个点，八个点的平均值为厚度值；瓷砖长度和宽度检查：测量一块砖四条边长度，精确到0.1mm；

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	51
	轻钢龙骨
	现场检查
	双面镀锌层厚度
	1，在距龙骨两端200mm及龙骨长度方向的中间点共三处，用磁性测厚仪分别测试正面和背面的镀锌层厚度，分别计算正面和反面的平均值，两面平均值之和即为双面镀锌层厚度；
2，取三根试件测定结果的平均值，精确到1um
3，如查验结果不合格，抽取该批次材料送检实验室；

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	52
	石膏板
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	53
	电子开关
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	54
	插座
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，是否经过ccc认证，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	材料复检核查
	是否按照《四川省见证取样手册》进行复检，复检报告结论是否合格，主要检测参数是否缺项，现场是否存在先使用后复检等。

	55
	壁纸
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	56
	地板-强化地板
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	产品铭牌标签检查
	看有无厂名、厂址、生产日期、产品规格尺寸等级等信息。

	
	
	
	规格尺寸检查
	核查产品尺寸是否与标签一致。厚度检查：测量各边中间位置和对角线顶端共八个点，八个点的平均值为厚度值；长度和宽度检查：测量一块砖四条边长度，精确到0.1mm；

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	57
	地板-实木复合地板
	现场检查
	产品铭牌标签检查
	看有无厂名、厂址、生产日期、产品规格尺寸等级等信息。

	
	
	
	规格尺寸检查
	核查产品尺寸是否与标签一致。厚度检查：测量各边中间位置和对角线顶端共八个点，八个点的平均值为厚度值；长度和宽度检查：测量一块砖四条边长度，精确到0.1mm；

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	58
	人造石
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	尺寸偏差检查
	厚度检查：测量各边中间位置和对角线顶端共八个点，八个点的平均值为厚度值；长度和宽度检查：测量一块人造石四条边长度，精确到0.1mm；

	
	
	
	外观质量检查
	查验有无开裂、明显色差

	59
	陶瓷盆/坐便器
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	60
	花洒
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	61
	地漏
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	62
	EPS板
	现场检查
	检测报告核查
	1，查验送检报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；

	63
	岩棉
	现场检查
	合同约定产品和实际产品核查
	1，现场随机抽取EPS保温板，要求项目提供合同文件；2，核查合同中约定的品牌、型号要求，和现场材料是否一致；3，重点核对样品的导热系数、燃烧等级、密度核查

	
	
	
	检测报告核查
	1，查验送检报告，检测报告需是该型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的委托单位必须和生产工厂一致；

	64
	XPS挤塑板（外墙内保温材料）
	现场检查
	厚度、容重
	现场测量

	
	
	
	检测报告核查
	1，查验送检报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；

	
	
	
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	燃烧性能
	现场点火测试

	65
	密封胶
	现场检查
	核查产品保质期
	核查产品包装上的生产日期和保质期，查看产品是否在保质期内

	
	
	
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	66
	栏杆（铁艺栏杆）
	现场检查
	壁厚
	1、现场随机抽取3个百叶，分别测量3处骨架和百叶片的壁厚，取平均值

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	67
	百叶（基材是钢或铁材质）
	现场检查
	厚度
	现场随机抽取3个百叶，分别测量3处骨架和百叶片的壁厚，取平均值

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	68
	铝合金门窗
	现场检查
	钢化玻璃3C编号
	记录、拍照钢化玻璃3C编号，在认证机构网站（http://www.ctc.ac.cn/col/col79/index.html或https://www.cqc.com.cn/www/chinese/zscx/）查询核查3C编号、生产商生产工厂是否与现场到货产品一致，是否在有效期内。

	
	
	
	防火窗相关信息核对
	为防火窗的，是否有相应证明文件。玻璃是否有防火标识。

	
	
	
	铝合金型材
	核查型材覆膜、标签是否为约定品牌，型材厚度是否符合要求

	
	
	
	隔热铝型材（插条式）隔热条品牌
	核查是否为约定品牌

	
	
	
	铝合金五金
	核查五金表面、外包装、合格证logo是否为约定品牌

	
	
	
	排水槽
	核对门窗是否有按要求开设对应数量的排水槽

	
	
	
	密封胶条安装
	核查密封胶条外包装品牌是否为约定品牌，90度拐角处粘结安装工艺是否符合要求

	
	
	
	LOW-E涂层厚度
	

	
	
	
	玻璃各层厚度
	

	
	
	
	型式检验报告核查
	核查随货报告是否满足要求

	69
	镀锌钢管
	现场检查
	型检报告
	核查随货报告是否满足要求

	
	
	
	管体类型、品牌和批号
	核查标签、管壁喷印logo和执行标准

	
	
	
	壁厚偏差
	千分尺或专用测厚仪测量

	71
	安全网
	现场检查
	燃烧性能
	用打火机点燃评判燃烧等级初步判断是否符合要求

	73
	钢管脚手架扣件-直角扣件
	现场检查
	外观
	检测现场的旧脚手架。外观：脚手架扣件是否有裂缝、变形，螺栓是否有滑丝，钢管是否锈蚀严重

	
	
	
	尺寸
	随机性抽3根锈蚀相比较严重的钢管进行锈蚀深度测试，抽取3根有弯曲变形的钢管测量变形尺寸，游标卡尺进行壁厚测量

	74
	EPDM
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	75
	入户门
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	76
	入户门锁
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	77
	户内门
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	外观质量检查
	门扇有无变形、开裂问题，面漆外观是否完好，表面是否平整，有无明显划痕、碰伤

	
	
	
	尺寸及偏差测量
	卷尺、千分尺或专用测厚仪测量

	78
	淋浴间玻璃隔断
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	型材厚度；五金件及型材的材质
	卷尺、千分尺或专用测厚仪测量，不锈钢鉴别液测定304材质

	79
	天然石材（花岗石、大理石、砂岩、石灰石）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	外观，裂纹，污染
	查验有无裂纹，污染

	80
	铝扣板
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	规格尺寸
	

	81
	地面透水砖
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	规格型号、外观
	

	82
	半硬质聚氯乙烯块状地板（LVT地板）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	外观
	

	
	
	
	边长
	

	83
	硬质聚氯乙烯地板（SPC地板）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	外观
	

	
	
	
	边长
	

	84
	秋千
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	85
	儿童滑梯
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	86
	摇摇马\跷跷板
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	87
	立体攀网
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	88
	水泵
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	89
	消防泵及控制柜
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	90
	发电机
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	91
	风机及风机盘管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	92
	成套中水、成套污水
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	93
	干式变压器（10kV）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	绕组电阻测量
	GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则

	
	
	
	电压比测量和联结组标号检定
	

	94
	JS防水涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。重点检查品牌及贴牌现象。

	
	
	
	存储环境
	

	
	
	
	型式检验报告查验
	

	95
	户内主要电器：油烟机、空调、新风、净水器燃气热水器
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	96
	外墙涂料-外墙弹性面涂
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	97
	外墙涂料-外墙弹性中涂
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	98
	外墙涂料-真石漆/质感漆
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	99
	外墙涂料-外墙非弹性面漆
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	100
	外墙涂料-水性多彩建筑涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	101
	外墙涂料-复层涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	102
	内墙涂料-复层建筑涂料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	103
	聚合物水泥防水砂浆
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	104
	水乳型沥青防水涂料
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	存储环境
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	型式检验报告查验
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	105
	特种非固化橡胶沥青防水涂料
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	存储环境
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	型式检验报告查验
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	106
	外墙陶瓷板/饰面砖
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	111
	复合保温板
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	112
	高强度螺栓（钢结构）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	113
	普通紧固件连接（钢结构）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	114
	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	115
	铝合金幕墙型材
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	型材厚度
	千分尺或专用测厚仪测量

	116
	中空玻璃（幕墙）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	117
	硅酮结构胶（幕墙）
	现场检查
	核查产品保质期
	核查产品包装上的生产日期和保质期，查看产品是否在保质期内

	
	
	
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	118
	环氧AB胶（幕墙）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	119
	玻璃棉板
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	120
	玻璃棉毡
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	121
	保温用锚栓
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	122
	混凝土用机械锚栓
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	123
	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	124
	建筑保温砂浆
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	125
	弹性体改性沥青防水卷材
	现场检查
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	
	
	
	规格
	游标卡尺测量壁厚是否满足设计要求

	126
	预铺防水卷材
	现场检查
	是否为约定品牌
	核查包装标前、产品上的logo是否为约定品牌

	
	
	
	存储环境
	核查现场防水材料存放条件是否符合要求

	
	
	
	型式检验报告查验
	查验该规格型号产品型式检验报告，检测报告需是该型号或同类型型号的检测报告，不接受不同类型报告替代，检测报告上的生产单位必须和供货单上供货工厂匹配；核查检测报告上的检测项目是否涵盖了产品执行标准要求的全部检测项目

	
	
	
	规格
	游标卡尺测量壁厚是否满足设计要求

	127
	栏杆（铝合金栏杆）
	现场检查
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	128
	百叶（铝合金百叶）
	现场检查
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	129
	栏杆（装配式锌钢栏杆）
	现场检查
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	130
	百叶（装配式锌钢栏杆）
	现场检查
	壁厚
	千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	131
	软管
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	132
	水龙头
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	133
	角阀
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	134
	不锈钢水槽
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	
	
	
	规格尺寸
	卷尺、千分尺或专用测厚仪测量

	
	
	
	现场测定304材质
	不锈钢鉴别液测定304材质

	135
	断路器
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	136
	墙面瓷砖胶
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	137
	勾缝剂
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	138
	壁纸胶
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	139
	双组份环氧美缝剂（简称美缝剂）
	现场检查
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，环保、安全相关资料是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	140
	陶瓷锦砖
	现场检查
	瓷砖规格尺寸检查
	核查产品尺寸是否与标签一致。瓷砖厚度检查：测量各边中间位置和对角线顶端共八个点，八个点的平均值为厚度值；瓷砖长度和宽度检查：测量一块砖四条边长度，精确到0.1mm；

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。

	141
	缸砖
	现场检查
	瓷砖规格尺寸检查
	核查产品尺寸是否与标签一致。瓷砖厚度检查：测量各边中间位置和对角线顶端共八个点，八个点的平均值为厚度值；瓷砖长度和宽度检查：测量一块砖四条边长度，精确到0.1mm；

	
	
	
	材料产品信息、进场验收资料核查
	现场随机抽取产品，要求施工单位提供该批次的进货单和进场验收资料，核对现场该批次上标识的信息，包括：品牌、材质、规格型号、参数、样式等产品信息，是否和设计要求、合同约定、封样信息、国家标准等保持一致；进场检验报告及合格证是否齐全，卫生许可批件是否有效，检验报告委托人是否为生产厂家，检测项是否齐全，检测执行标准是否为现行标准，是否在有效期内。






附件 2：质量飞检业务咨询单位报价单
	成都国万质量飞检业务咨询服务报价单

	序号
	工作内容
	服务内容及要求
	含税报价（元）
	备注

	1
	日常咨询及培训
	现场检查专项培训，质量飞检日常咨询。工作内容包括：提供日常材料检测相关咨询服务，定期提供专项技术培训服务，服务周期：一年
	
	

	2
	现场检测业务咨询
	
（1）材料设备现场检查标准制定。工作内容包括：协助客户制定内部现场检查及抽样标准，制定相关标准化流程。
（2）项目现场实操陪跑：派驻专业人员驻场指导、实操教学、现场问题判定。工作内容包括：安排专人协助甲方开展质量飞检现场检查及抽样（每月预计10-15天），工作内容包括指导甲方人员材料产品信息核对、进场验收资料核查、标识与设计、合同标准是否相符；检查材料设备外观缺陷、开展实测实量、核验材料设备相关指标、成品保护等是否满足要求。
（3）审核现场检查报告并出具现场检查结论。质量飞检期间，每日安排专人对甲方现场检测报告进行复核、指导，协助甲方输出符合要求的报告，并负责出具检测合格与否的结论。需审核的报告：检查快报、周报、正式报告。
（4）服务周期：一年
	
	

	合计（元）
	
	税率：    %

	备注：以上报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、检测设备使用费、现场实施费、技术服务费、报告编制费、管理费、利润及税金等全部费用。

	
	
	                                   报价单位（盖章）：

	
	
	                                       日   期：


甲方：成都国万科技服务有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：                        （以下简称“乙方”）  

甲乙双方就 2026年度企业品牌建设及营销推广服务（以下简称“品牌建设推广服务”）之相关事宜，经友好协商达成如下条款：
1、 服务周期

二、服务地点 
    经甲方审核过后的方案执行地点       
3、 服务内容：


1、品宣物料：设计定制专属品牌宣传物料，服务内容包含企业画册、企业期刊、定制伴手礼等，为客户拜访、沙龙会议等提供品宣基础资料。
2、品宣视频：拍摄公司专业宣传视频，服务内容包含策划、脚本、拍摄、剪辑制作等内容。
3、宣发推广：通过重要政务类媒体平台宣发、汇报，以新闻稿形式重点展示成都国万企业形象；甄选关联比较大的商协会，加入相关的行业组织，通过其自有宣发渠道或平台报道公司重要新闻事件；服务内容包含资源链接、内容撰稿、新闻稿报道。
4、线下主题活动：面向政府、企事业单位、目标客户、上下游供应商、媒体代表等群体，全年组织不少于4场线下主题沙龙活动，向目标客户展示公司企业形象，重点推介专业度、平台优势、资源优势、经验优势，为构建核心圈层打牢基础。针对开发企业共同关注的行业新兴科研方向，联动学术研究嘉宾共同探讨新研究、新材料、新设备的研究方向和应用前景，为各企业赋能，提升公司社会公众形象。服务内容包含活动策划、设计、执行、物料等。
4、 服务要求
   按照本合同相关约定及甲方具体要求执行。
五、合同费用及付款方式
1、本次品牌建设推广服务合同暂定含税总金额：人民币   元，（大写：    元整），其中不含税金额      元，增值税税额    元，增值税税率    %。费用包含综合单价包含但不限于策划费、设计费、运输费、人工费、材料费、设备租赁费、安装费、运费、措施费、垃圾清运、管理费、保险、税金及合理利润等完成本项目所包含的一切费用，设计费中包含设计相关的图片、文字、字体等元素的版权费、商用使用费，设计成果均由甲方独享，甲方不再另行支付任何费用。若本合同履约期间国家有增值税政策变更，则以本合同不含税价为基数按照国家最新增值税税率计算税金。
2、乙方收款前，应根据甲方要求向甲方出具和提供相应金额的符合税务要求的合法增值税专用发票，否则甲方有权暂停支付任何费用且不承担违约责任。
3、付款方式：
（1）合同签订后支付合同总额的  20  %作为预付款；
（2） 每次活动执行前，乙方按照甲方要求提供相应的品牌建设推广/活动策划方案，并按照年度合作清单（详见附件）组成费用明细，经甲方确认后执行。品牌建设推广/活动策划方案经甲方确认后支付对应费用的 40 %。
（3） 执行内容完毕并经甲方确认后支付相应费用的 30 %。
（4） 合同清单内容执行完毕并办理完结算后支付剩余款项。
（5）付款前，乙方应提供符合甲方要求的付款申请资料及等额、真实、合法、有效的增值税专用发票。乙方延迟提交付款申请资料或发票的，甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任，但乙方不得因此怠于或拒绝履行本合同项下义务。
（6）若合同涉及扣除罚款、违约金、赔偿金等，甲方有权在任意一期合同款支付金额中直接扣除罚款、违约金、赔偿金等，乙方仍应当于每期价款支付前按照扣除前的应支付款金额开具增值税专用发票。不足扣除部分，乙方应当以转账方式向甲方缴纳。
（7）乙方开具的增值税专用发票必须符合国家税收有关法律规定，不得使用虚假发票、或伪造、变造的发票，否则一切责任由乙方自行承担，同时甲方可将乙方列为不合格供方，并保留对乙方追究法律责任的权利。如发生增值税专用发票丢失、毁损、无法认证及需要开具红字增值税专用发票等情况时，双方应互相配合进行处理。
六、甲方责任
1、乙方在活动设计和执行过程中，甲方有义务提供相关资料或信息，因提供不准时造成损失，责任由甲方承担。 
2、甲方有权对乙方提供的服务方案及具体服务进行验收，并按照具体情况要求乙方对服务方案及服务内容进行修改。乙方应按照甲方意见予以改进。
3、甲方根据市场和客户因素的变化，有权于服务方案内活动举办日前7日以书面通知的方式对活动举办日期、乙方提供服务日期等计划进行修改。
4、甲方有权因自身需求追加或改变服务内容，乙方应积极配合，双方根据已实施内容及价款，协商确定相应费用。
七、乙方责任
1、乙方需有相应能力和资格，在双方约定或甲方指定日期内完成相应服务内容，若因乙方原因导致品牌建设推广未能如期进行（不可抗力因素除外）将视作乙方违约处理，乙方发生违约一次，应向甲方支付相当于合同总金额【10】%的违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方有权进一步追偿。乙方不得在合同期内单方终止或解除本合同，否则应全额退还甲方已付的全部款项，并向甲方支付相当于本合同总金额20%的违约金，因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失。
2、乙方应按照合同约定及甲方要求完成服务，如不能满足甲方需求，应按照甲方要求进行调整，由此产生的费用由乙方负责。如最终未能按照本合同及活动方案约定的活动内容、推广渠道等执行的，则甲方有权要求乙方退还已支付的相关款项，并支付相当于约定价格的违约金。
3、若因乙方原因造成不能按期完工，所引起的损失，全部由乙方负责。
4、在合同执行过程中，若乙方未与甲方协商而私自更改方案内容，所引起的问题和经济损失由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。
5、品牌建设推广执行期间，乙方必须在甲方指定范围内进行，不得脱离甲方意愿擅自进行，否则，若由此发生不必要的事故，一切责任由乙方承担。 
6、合同履行期间因乙方原因给甲方、乙方自身或任意第三方造成人身或财产损失的，由乙方承担全部责任。因乙方布置场地导致的一切安全问题，由乙方承担全部责任。
7、乙方应确保提交的照片、视频、物料设计、创意设计及产品等成果不侵犯任何第三方知识产权，否则由此导致甲方损失的，乙方承担全部责任，同时甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付费用。本次品牌建设推广形成成果的知识产权归属于甲方所有。
8、乙方应为履行本合同获取、知悉的甲方信息保密，未经甲方允许不得向任意第三方共享、披露、提供甲方信息，否则乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。保密期限为永久保密。
9、未经甲方允许，乙方不得将本合同中任何服务内容交由第三方完成。
10、乙方不得传播、捏造或失实、夸大有关甲方及甲方关联公司的负面信息；乙方违反本约定，甲方可以解除本合同，并停止支付剩余款项，乙方应返还甲方已支付的全部款项。因该负面信息造成甲方及关联公司其他损失的，乙方除应返还甲方已支付的全部款项外，还应赔偿全部损失，同时乙方有义务负责消除因负面信息给甲方及关联公司造成的不利影响。
八、争议解决
1、因本合同的签订、履行、解除、终止而发生的任何争议，由双方首先通过友好协商方式解决。
2、如双方无法通过友好协商方式解决争议的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院起诉。违约方除按约定承担违约责任外，还必须承担守约方因追溯责任而产生的合理的调查费用、律师代理费、业务费、审计费、交通费、餐饮费、住宿费及其他与追溯违约方责任有关的所有费用。
3、争议解决期间，与争议无涉的其他合同条款，应当继续履行。
九、其他
1.本合作协议签订后，任何一方由于受火灾、旱灾、台风、大雪、地震、战争、疫情或政策法规调整等不可预见、不能避免并不能克服的事件（即不可抗力事件）影响而不能全部或部分履行其在本合作协议项下义务的，可根据其受不可抗力事件影响的情况而部分或全部免予承担违约责任，受不可抗力事件影响的一方应尽快将不可抗力事件的发生及其受之影响而全部或部分不能履行义务的情况以书面形式通知对方，并在合理期限内向对方提供相关权威机构出具的有关不可抗力事件发生的书面证明。
2.本合同经双方法定代表人或授权代表签署并盖公章后成立生效。
3.本合同一式肆份，具同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。
4.本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与合同附件均具有同等法律效力。补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。

   附件：2026年度企业品牌建设及营销推广服务合作清单

（以下无正文）


甲方：                                乙方：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表:

联系电话：                            联系电话：

日期：2026年  月  日                   日期：2026年  月  日 





                 


                 












第五章 询价申请文件格式

询价申请文件封面格式






成都国万科技服务有限公司
质量飞检业务咨询服务2026年度企业品牌建设及营销推广服务


询价申请文件









询价申请人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
年    月    日





目  录

一、询价申请函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、营业执照副本
五、询价申请人及其法定代表人资信证明
六、服务承诺书
七、人员配置
八、服务方案
九、业绩证明资料
十、询价保证金缴纳凭证（加盖公章)
十一、其他材料



注：上述目录供询价申请人参考，询价申请人根据情况可自行对询价申请文件进行分册，目录可按照具体内容自动生成。




一、询价申请函
_______________________（询价人名称）: 
1. 我方己仔细研究了___________询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________（￥_______）的含增值税总报价，愿根据询价
2. 文件第二章询价申请须知第三条综合单价清单统一下浮     %(取非负数,小数点后最多2位）的含增值税总报价，按合同约定实施和完成任务。
3. 增值税税率___%。
4. 服务期限：1年，合同签订日期起算。
5. 询价有效期：60日历天（从提交询价申请文件的截止之日算起）
6. 我方承诺在询价有效期内不修改、撤销询价申请文件。
6．如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保（如有）。
(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。
(4）我方在此声明：我方未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。
 其他承诺：我方完全响应询价文件的要求，接受询价文件中的合同条款。
询价申请人：___________________（盖单位章）
  法定代表人或其委托代理人：________________（签字或盖章）
______年______月______日
注：询价申请报价的单位应与公布的综合单价清单一致（即以元为单位），小数点后保留两位数作为实质性要求。

询价申请函附录
	成都国万质量飞检业务咨询服务报价单

	序号
	工作内容
	服务内容及要求
	含税报价（元）
	备注

	1
	日常咨询及培训
	现场检查专项培训，质量飞检日常咨询。工作内容包括：提供日常材料检测相关咨询服务，定期提供专项技术培训服务，服务周期：一年
	
	

	2
	现场检测业务咨询
	
（1）材料设备现场检查标准制定。工作内容包括：协助客户制定内部现场检查及抽样标准，制定相关标准化流程。
（2）项目现场实操陪跑：派驻专业人员驻场指导、实操教学、现场问题判定。工作内容包括：安排专人协助甲方开展质量飞检现场检查及抽样（每月预计10-15天），工作内容包括指导甲方人员材料产品信息核对、进场验收资料核查、标识与设计、合同标准是否相符；检查材料设备外观缺陷、开展实测实量、核验材料设备相关指标、成品保护等是否满足要求。
（3）审核现场检查报告并出具现场检查结论。质量飞检期间，每日安排专人对甲方现场检测报告进行复核、指导，协助甲方输出符合要求的报告，并负责出具检测合格与否的结论。需审核的报告：检查快报、周报、正式报告。
（4）服务周期：一年
	
	

	合计（元）
	
	税率：    %

	备注：以上报价包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、检测设备使用费、现场实施费、技术服务费、报告编制费、管理费、利润及税金等全部费用。

	
	
	                                   报价单位（盖章）：

	
	
	                                       日   期：





[bookmark: _Toc3001][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc10448]二、法定代表人身份证明

询价申请人名称：
姓名：________性别：________年龄：________职务：_______                
系（询价申请人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
询价申请人：_______（盖单位章）
                                  年     月     日



注：
（1）法定代表人亲自参与询价，不委托代理人的情形适用。
（2）本身份证明需由询价申请人加盖单位公章。
（3）询价申请人提供的询价申请文件相应内容和格式应符合上述要求，否则其询价申请文件作否决处理。


三、授权委托书

本人系（询价申请人名称）的法定代表人，现委托本单位人员_________为我方代理人。代理人根据授权，在本项目询价、询价申请、评审、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至询价有效期结束为止。  
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证（正反面）复印件和委托代理人身份证（正反面）复印件。

                      询价申请人：              （盖单位章）
                      法定代表人：            （签字或盖章）
                      委托代理人：            （签字）
                                    年  月  日


注：法定代表人不亲自询价申请而委托代理人询价申请的独立询价申请人适用。


四、营业执照副本（加盖公章）

五、询价申请人及其法定代表人资信证明

询价申请人资信良好,询价申请人及其法定代表人提供http://zxgk.court.gov.cn/shixin/全国范围内查询结果截图打印件，加盖公章
	Comment by 王强: 核实网站有效性	Comment by 文杰: 已核实有效
六、服务承诺书

成都国万科技服务有限公司：
我单位作为本次采购项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
（一）遵守《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。
（二）确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。
（三）我方保证所提供证明材料真实有效。
（四）我方承诺近三年内财务状况无亏损。
（五）我方已经完全知悉询价文件的全部内容和答疑及补充，对询价人的采购需求认真阅读。如果我方中标，我方将按贵单位采购需求和国家的相关规定及我方投标文件中的一切承诺，切实完成成都国万科技服务有限公司质量飞检业务咨询服务2026年度企业品牌建设及营销推广的服务。
（六）如果我方中标，将保证所供服务符合合同要求，承诺在合同规定的时间内完成服务，并认真履行合同约定；同时承诺。不为询价人提供现场质量飞检服务及实验室检测服务。
如违反上述承诺，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

询价申请人名称（公章）：       
                                 日期：     年    月   

七、人员配置

	序号
	姓名职务
	职务姓名
	职称
	培训证书
	备注

	
	
	
	职称专业
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注： 
（1）以上人员应附身份证及资格条件和评标办法中要求相关证明资料的复印件。 
（2）所附资料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。 
（3）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。










  


八、服务方案
格式自拟。

九、业绩证明资料
询价申请人提供近三年业绩项目一览表及业绩证明材料。业绩证明材料须提供自2023年1月1日（含） 至今已完成或正在执行或新承接的合同额不少于15万元的工程检测或检测咨询服务或第三方飞检类合同业绩正在实施或已完成的企业品牌建设或营销推广服务项目合同证明文件，业绩时间以合同签订时间为准，合同金额不小于 10 万元。
	序号
	项目
名称
	服务
单位
	服务
时间
	合同金额

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…


注： 后附合同关键页复印件（含首页、服务内容页、合同金额页、 双方签字盖章页） 或其它证明材料，无有效证明材料评审时不予认定。

询价申请人：（盖公章）
法定代表人或授权代表： （签名）  
年     月     日


十、询价保证金缴纳凭证（加盖公章)


十一、其他材料
1、 询价申请人认为有必要提供的其他材料。格式自拟。



1

